









clear all

close all

clc

num=[1 2]

den=[1 3 -4]

sys=tf(num,den)

figure(1)

impulse(sys)

figure(2)

step(sys)

figure(3)

bode(sys)

figure(4)

nyquist(sys)

figure(5)

rlocus(sys)

Ex1

Qa-



